## **青岛特钢餐厅油烟机清洗项目主要内容**

**清洗频次**

灶间系统每3个月清洗1次，全年共清洗4次；面食间系统每年清洗1次。

**清洗明细如下**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **清洗数量** | **清洗频次（次/年）** |
| 大灶间 | 面食间 | 大灶间 | 面食间 |
| 烟罩 | 米 | 56.3 | 41.2 | 4 | 1 |
| 集烟箱 | 米 | 56.3 | 41.2 | 4 | 1 |
| 横向、弯向、竖向烟道 | 米 | 25 | 10 | 4 | 1 |
| 楼顶风机 | 台 | 5 |  | 4 | 1 |
| 净化器 | 台 | 4 |  | 4 | 1 |
| 小风扇 | 台 | 16 | 4 | 4 | 1 |
| 室内风机 | 台 | 4 | 1 | 4 | 1 |